Compte rendus semaine 4

Taux d'humidité et temperature d’air / IHM internet

* recherche sur le serveur web:
  + EthernetServer server(80); donc utiliser la librairie ethernet server.
  + Jai besoin de un port ethernet pour la IHM internet.
  + il faut un espace de sauvegarde pour les fichiers web(en +).
* recherche taux d’humidité:
  + TMP36 et LM335 pour capter la temperature
  + DHT22 pour humidité relative et temperature
* program:
  + recuperer info capteur humidité ect…
    - si request
    - alors afficher site
    - fin si